Załącznik Nr 4

do *Rozeznania cenowego – Zaproszenia do złożenia oferty*

(BZP.272.2.17.2018)

|  |  |
| --- | --- |
| **Wykonawca:**  ………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………  *(pełna nazwa/firma, adres, NIP/ KRS/CEiDG)* |  |

**ZESTAWIENIE OFEROWNYCH URZĄDZEŃ**

**„*Zakup i dostawa 10 konferencyjnych aparatów telefonicznych na potrzeby   
Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego*”**

Podane poniżej parametry funkcjonalne stanowią minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku   
do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszczamożliwość złożenia oferty na rozwiązania   
o parametrach równoważnych lepszych od podanych minimalnych parametrów.

**Wymagania dotyczące aparatów telefonicznych VoIP:**

1. **Aparat telefoniczny VoIP przewodowy A1 – 4 sztuki**

Producent/Model

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa komponentu** | **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **Opis oferowanych parametrów**  **(należy skreślić niewłaściwe)** |
| ***A*** | *B* | *C* |
| **WYMAGANIA OGÓLNE** | Zamawiający w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich  i Karkonoszy” zamierza rozbudować posiadaną centralę telefoniczną ADESCOM typu VoIP o dodatkowe aparaty telefoniczne typu VoIP | -------------------------------------------- |
| **APARAT PRZEWODOWY** | Pojemnościowy ekran dotykowy LCD TFT o przekątnej min. 7 cali | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)  Przekątna ekranu (w calach): …………………….. |
| Możliwość przypisania min. 4 kont SIP | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)  Ilość kont SIP możliwych do przypisania: ……… |
| Możliwość przeprowadzania 3-stronnych wideokonferencji | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)  Ilość uczestników mogących brać udział jednocześnie w wideokonferencji ………… |
| Książka adresowa: min. 100 wpisów | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)  Ilość wpisów ……… |
| Kodeki dźwięku: G.722 (dźwięk HD), G.711 (A / μ), G.729AB, G.723, iLBC | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Kodek wideo: H.264 | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Dwa przełączane porty 10/100/1000 Mb/s ze zintegrowaną technologią PoE | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Możliwość zasilania w technologii PoE | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Uaktualnianie oprogramowania układowego za pośrednictwem protokołów TFTP/ HTTP/HTTPS, masowa konfiguracja za pomocą protokołu TR-069 lub pliku konfiguracyjnego XML zaszyfrowanego za pomocą algorytmu AES | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)  Masowa konfiguracja za pomocą protokołu TR-069\* / pliku konfiguracyjnego XML zaszyfrowanego za pomocą algorytmu AES\* |
| Lista połączeń (min. 10 pozycji połączeń wychodzących, min. 30 pozycji połączeń przychodzących). | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)  Ilość pozycji połączeń wychodzących: ………  Ilość pozycji połączeń przychodzących: ……… |
| Gniazdo słuchawki RJ9 (do obsługi funkcji EHS), gniazdo 3,5 mm (słuchawki stereofoniczne z mikrofonem), port USB, HDMI | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Aparat wraz ze słuchawką nagłowną działającą w technologii DECT oraz podnośnikiem elektronicznym EHS | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Kontrola połączeń za pomocą słuchawki wraz z możliwościami odebrania/zakończenia połączenia z poziomu słuchawki, zmiany głośności i wyciszenia rozmowy | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Sposób noszenia słuchawki: nagłowny lub nauszny z możliwością zmian konfiguracji | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Słuchawka dostarczana wraz ze stacją bazową umożliwiającą bezprzewodowe ładowania słuchawki | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Zasilacz uniwersalny 230V | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Menu w języku polskim | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| **CERTYFIKATY I STANDARDY** | Deklaracja zgodności CE lub równoważna.  W przypadku braku w/w certyfikatów na internetowych stronach producenta, Zamawiający wymaga złożenia najpóźniej w dniu dostawy aparatów do siedziby Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie przez produkt w/w wymagań jakościowych. | Deklaracja: ………………………..  Strona internetowa producenta, na której dostępne są w/w certyfikaty:  ……………………………………….  *(jeśli dotyczy)* |
| **GWARANCJA** | Zamawiający wymaga minimum 3 lat gwarancji z możliwością zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną producenta lub autoryzowanej firmy serwisującej.  Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. | Okres gwarancji: ……… lat – liczony od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.  Możliwość zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną producenta lub autoryzowanej firmy serwisującej – TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, nieużywane przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. | Urządzenia są fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, nieużywane przed dniem dostarczenia – TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)  Urządzenia były używane w związku z przeprowadzeniem testu ich poprawnej pracy – TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. | Urządzenia pochodzą z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich – TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie kraju sprzedaży. | Wraz z urządzeniami dostarczone zostanie oświadczenie przedstawiciela producenta potwierdzające ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie kraju sprzedaży – TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |

UWAGA: Wykonawca ma możliwość rozszerzenia/zmiany zapisów w/w tabeli (w kolumnie C) – w celu doprecyzowania oferowanych parametrów

1. **Aparat telefoniczny VoIP przewodowy A2 – 6 sztuk**

Producent/Model

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa komponentu** | **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **Opis oferowanych parametrów**  **(należy skreślić niewłaściwe)** |
| ***A*** | *B* | *C* |
| **WYMAGANIA OGÓLNE** | Zamawiający w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich  i Karkonoszy” zamierza rozbudować posiadaną centralę telefoniczną ADESCOM typu VoIP o dodatkowe aparaty telefoniczne typu VoIP | -------------------------------------------- |
| **APARAT PRZEWODOWY** | Wyświetlacz LCD TFT z podświetlaniem | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Możliwość przypisania min. 3 kont SIP | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)  Ilość kont SIP możliwych do przypisania: ……… |
| Minimum 6 programowalnych przycisków | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)  Ilość programowalnych przycisków: ……… |
| Książka adresowa: min. 100 wpisów | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)  Ilość wpisów ……… |
| Kodeki dźwięku: G.722 (dźwięk HD), G.726, G.711 (A / μ), G.729AB, G.723, iLBC | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Możliwość zasilania w technologii PoE | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Uaktualnianie oprogramowania układowego za pośrednictwem protokołów TFTP/ HTTP/HTTPS, masowa konfiguracja za pomocą protokołu TR-069 lub pliku konfiguracyjnego XML zaszyfrowanego za pomocą algorytmu AES | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)  Masowa konfiguracja za pomocą protokołu TR-069\* / pliku konfiguracyjnego XML zaszyfrowanego za pomocą algorytmu AES\* |
| 4-kierunkowy klawisz nawigacyjny oraz konfigurowalne przyciski funkcyjne | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Lista połączeń (min. 10 pozycji połączeń wychodzących, min. 30 pozycji połączeń przychodzących) | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)  Ilość pozycji połączeń wychodzących: ………  Ilość pozycji połączeń przychodzących: ……… |
| Zasilacz uniwersalny 230V | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Menu w języku polskim | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| **CERTYFIKATY I STANDARDY** | Deklaracja zgodności CE lub równoważna.  W przypadku braku w/w certyfikatów na internetowych stronach producenta, Zamawiający wymaga złożenia najpóźniej w dniu dostawy aparatów do siedziby Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie przez produkt w/w wymagań jakościowych. | Deklaracja: ………………………..  Strona internetowa producenta, na której dostępne są w/w certyfikaty:  ……………………………………….  *(jeśli dotyczy)* |
| **GWARANCJA** | Zamawiający wymaga minimum 3 lat gwarancji z możliwością zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną producenta lub autoryzowanej firmy serwisującej.  Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. | Okres gwarancji: ……… lat – liczony od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.  Możliwość zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną producenta lub autoryzowanej firmy serwisującej – TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, nieużywane przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. | Urządzenia są fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, nieużywane przed dniem dostarczenia – TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)  Urządzenia były używane w związku z przeprowadzeniem testu ich poprawnej pracy – TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. | Urządzenia pochodzą z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich – TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie kraju sprzedaży. | Wraz z urządzeniami dostarczone zostanie oświadczenie przedstawiciela producenta potwierdzające ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie kraju sprzedaży – TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |

UWAGA: Wykonawca ma możliwość rozszerzenia/zmiany zapisów w/w tabeli (w kolumnie C) – w celu doprecyzowania oferowanych parametrów

*......................................, dnia ....................*

*podpis osoby uprawnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy*