Załącznik Nr 4 do *Rozeznania cenowego – Zaproszenia do złożenia oferty*

(BZP.272.2.47.2018)

**ZESTAWIENIE OFEROWNYCH URZĄDZEŃ**

**„*Zakup i dostawa 10 cyfrowych aparatów telefonicznych na potrzeby
Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego*”**

**OPIS OFEROWANEGO PRODUKTU (wypełnia Wykonawca):**

**Dane Wykonawcy (nazwa i adres):**

**A1: cyfrowy aparat telefoniczny – 1 sztuka:**

*(nazwa producenta i modelu)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa komponentu**  | **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **Opis parametrów oferowanych przez Wykonawcę** |
| **A** | **B** | **C** |
| **Telefon konferencyjny** | Wyświetlacz LCD TFT z podświetlaniem. | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Możliwość przypisania min. 1 konta SIP. | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)Ilość kont SIP możliwych do przypisania: ……… |
| Kodeki dźwięku: G.722 (dźwięk HD), G.726, G.711 (A / μ), G.729AB, G.723, iLBC. | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Możliwość zasilania w technologii PoE. | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Możliwość prowadzenia rozmowy przez min. 3 osoby z odległości min. 3 m. | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)Możliwość prowadzenia rozmowy przez ……. osoby z odległości …… m |
| Wbudowany mikrofon 3-kierunkowy lub 3 mikrofony kardoidalne. | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)rodzaj mikrofonu: ………………………………… |
| Uaktualnianie oprogramowania układowego za pośrednictwem protokołów TFTP/ HTTP/HTTPS, masowa konfiguracja za pomocą protokołu TR-069 lub pliku konfiguracyjnego XML zaszyfrowanego za pomocą algorytmu AES. | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)masowa konfiguracja za pomocą protokołu TR-069\* / pliku konfiguracyjnego XML zaszyfrowanego za pomocą algorytmu AES\* |
| Lista połączeń (min. 10 pozycji połączeń wychodzących, min. 30 pozycji połączeń przychodzących). | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)ilość pozycji połączeń wychodzących ………, ilość pozycji połączeń przychodzących ……………….. |
| Zasilacz uniwersalny 230V | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Menu w języku polskim. | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Oprogramowanie systemowe dostarczone w najnowszej wersji stosowanej przez producenta sprzętu dla tej samej klasy oferowanych przez niego produktów. | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| **CERTYFIKATY I STANDARDY** | Deklaracja zgodności CE lub równoważna. W przypadku braku w/w certyfikatów na internetowych stronach producenta, Zamawiający wymaga złożenia najpóźniej w dniu dostawy aparatów do siedziby Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie przez produkt w/w wymagań jakościowych. | Deklaracja: ………………………..Strona internetowa producenta, na której dostępne są w/w certyfikaty:……………………………………….*(jeśli dotyczy)* |
| **GWARANCJA** | Zamawiający wymaga minimum 3 lat gwarancji z możliwością zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną producenta lub autoryzowanej firmy serwisującej. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. | Okres gwarancji: ……… lat – liczony od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.Możliwość zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną producenta lub autoryzowanej firmy serwisującej – TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
|  | Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, nieużywane przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. | Urządzenia są fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, nieużywane przed dniem dostarczenia – TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)Urządzenia były używane w związku z przeprowadzeniem testu ich poprawnej pracy – TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)  |
|  | Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.  | Urządzenia pochodzą z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich – TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie kraju sprzedaży. | Wraz z urządzeniami dostarczone zostanie oświadczenie przedstawiciela producenta potwierdzające ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie kraju sprzedaży – TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |

UWAGA: Wykonawca ma możliwość rozszerzenia/zmiany zapisów w/w tabeli (w kolumnie C) – w celu doprecyzowania oferowanych parametrów

**A2: cyfrowy aparat telefoniczny + słuchawka z akcesoriami – 2 zestawy:**

*(nazwa producenta i modelu)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa urządzenia** | **Wymagania minimalne** | **Opis parametrów oferowanych przez Wykonawcę** |
| **A** | **B** | **C** |
| **Telefon konferencyjny** | Pojemnościowy ekran dotykowy LCD TFT o przekątnej min. 7 cali. | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Możliwość przypisania min. 4 kont SIP. | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)Ilość kont SIP możliwych do przypisania: ………………… |
| Możliwość przeprowadzania 3-stronnych wideokonferencji | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)Ilość uczestników wideokonferencji: ………………………………….. |
| Książka adresowa: min. 100 wpisów | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)Ilość wpisów książki adresowej: …………………………………… |
| Kodeki dźwięku: G.722 (dźwięk HD), G.711 (A / μ), G.729AB, G.723, iLBC | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Kodek wideo: H.264. | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Możliwość zasilania w technologii PoE. | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Uaktualnianie oprogramowania układowego za pośrednictwem protokołów TFTP/ HTTP/HTTPS, masowa konfiguracja za pomocą protokołu TR-069 lub pliku konfiguracyjnego XML zaszyfrowanego za pomocą algorytmu AES | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)masowa konfiguracja za pomocą protokołu TR-069\* / pliku konfiguracyjnego XML zaszyfrowanego za pomocą algorytmu AES\* |
| Lista połączeń (min. 10 pozycji połączeń wychodzących, min. 30 pozycji połączeń przychodzących). | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)ilość pozycji połączeń wychodzących ……………, ilość pozycji połączeń przychodzących …………………….. |
| Gniazdo słuchawki RJ9 (do obsługi funkcji EHS), gniazdo 3,5 mm (słuchawki stereofoniczne z mikrofonem), port USB, HDMI. | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Zasilacz uniwersalny 230V | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Menu w języku polskim. | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Oprogramowanie systemowe dostarczone w najnowszej wersji stosowanej przez producenta sprzętu dla tej samej klasy oferowanych przez niego produktów. | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Aparat dostarczony wraz ze słuchawką nagłowną działającą w technologii DECT **oraz wszelkimi akcesoriami niezbędnymi do prawidłowej współpracy z aparatem**. | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Kontrola połączeń za pomocą słuchawki wraz z możliwościami odebrania/zakończenia połączenia z poziomu słuchawki, zmiany głośności i wyciszenia rozmowy. | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Sposób noszenia słuchawki nagłowny lub nauszny  | nagłowny TAK\* / NIE\* nauszny TAK\* / NIE\*  |
| **CERTYFIKATY I STANDARDY** | Deklaracja zgodności CE lub równoważna. W przypadku braku w/w certyfikatów na internetowych stronach producenta, Zamawiający wymaga złożenia najpóźniej w dniu dostawy aparatów do siedziby Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie przez produkt w/w wymagań jakościowych. | Deklaracja: ………………………..Strona internetowa producenta, na której dostępne są w/w certyfikaty:……………………………………….*(jeśli dotyczy)* |
| **GWARANCJA** | Zamawiający wymaga minimum 3 lat gwarancji z możliwością zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną producenta lub autoryzowanej firmy serwisującej. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. | Okres gwarancji: ……… lat – liczony od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.Możliwość zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną producenta lub autoryzowanej firmy serwisującej – TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
|  | Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, nieużywane przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. | Urządzenia są fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, nieużywane przed dniem dostarczenia – TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)Urządzenia były używane w związku z przeprowadzeniem testu ich poprawnej pracy – TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)  |
|  | Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.  | Urządzenia pochodzą z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich – TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie kraju sprzedaży. | Wraz z urządzeniami dostarczone zostanie oświadczenie przedstawiciela producenta potwierdzające ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie kraju sprzedaży – TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |

UWAGA: Wykonawca ma możliwość rozszerzenia/zmiany zapisów w/w tabeli (w kolumnie C) – w celu doprecyzowania oferowanych parametrów

**A3: cyfrowy aparat telefoniczny – 7 sztuk:**

*(nazwa producenta i modelu)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa urządzenia** | **Wymagania minimalne** | **Opis parametrów oferowanych przez Wykonawcę** |
| **A** | **B** | **c** |
| **Telefon konferencyjny** | Wyświetlacz LCD TFT z podświetlaniem. | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Możliwość przypisania min. 4 kont SIP | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) Ilość kont SIP możliwych do przypisania: ……… |
| Minimum 6 programowalnych przycisków. | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)Ilość programowanych przycisków ……………….. |
| Książka adresowa: min. 100 wpisów. | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)Ilość wpisów książki adresowej: …………………………………… |
| Kodeki dźwięku: G.722 (dźwięk HD), G.726, G.711 (A / μ), G.729AB, G.723, iLBC. | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Możliwość zasilania w technologii PoE. | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Uaktualnianie oprogramowania układowego za pośrednictwem protokołów TFTP/ HTTP/HTTPS, masowa konfiguracja za pomocą protokołu TR-069 lub pliku konfiguracyjnego XML zaszyfrowanego za pomocą algorytmu AES | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)masowa konfiguracja za pomocą protokołu TR-069\* / pliku konfiguracyjnego XML zaszyfrowanego za pomocą algorytmu AES\* |
| 4-kierunkowy klawisz nawigacyjny oraz konfigurowalne przyciski funkcyjne. | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Lista połączeń (min. 10 pozycji połączeń wychodzących, min. 30 pozycji połączeń przychodzących). | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)ilość pozycji połączeń wychodzących ……………, ilość pozycji połączeń przychodzących …………………….. |
| Zasilacz uniwersalny 230V | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Menu w języku polskim | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| Oprogramowanie systemowe dostarczone w najnowszej wersji stosowanej przez producenta sprzętu dla tej samej klasy oferowanych przez niego produktów. | TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
| **CERTYFIKATY I STANDARDY** | Deklaracja zgodności CE lub równoważna. W przypadku braku w/w certyfikatów na internetowych stronach producenta, Zamawiający wymaga złożenia najpóźniej w dniu dostawy aparatów do siedziby Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie przez produkt w/w wymagań jakościowych. | Deklaracja: ………………………..Strona internetowa producenta, na której dostępne są w/w certyfikaty:……………………………………….*(jeśli dotyczy)* |
| **GWARANCJA** | Zamawiający wymaga minimum 3 lat gwarancji z możliwością zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną producenta lub autoryzowanej firmy serwisującej. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. | Okres gwarancji: ……… lat – liczony od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.Możliwość zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną producenta lub autoryzowanej firmy serwisującej – TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |
|  | Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, nieużywane przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. | Urządzenia są fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, nieużywane przed dniem dostarczenia – TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)Urządzenia były używane w związku z przeprowadzeniem testu ich poprawnej pracy – TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)  |
|  | Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.  | Urządzenia pochodzą z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich – TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić)  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie kraju sprzedaży. | Wraz z urządzeniami dostarczone zostanie oświadczenie przedstawiciela producenta potwierdzające ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie kraju sprzedaży – TAK\* / NIE\* (niewłaściwe skreślić) |

UWAGA: Wykonawca ma możliwość rozszerzenia/zmiany zapisów w/w tabeli (w kolumnie C) – w celu doprecyzowania oferowanych parametrów

 , data

 *(miejscowość)*

 *podpis Wykonawcy /*

 *osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy*